{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hoja1","Hoja2","Hoja3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":175,"n_cols":11,"rows_kept":175,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,0,19,2],[50,2,50,8],[55,0,55,2],[55,4,55,9],[22,5,22,7],[4,1,4,8],[18,0,18,2],[18,4,18,7],[16,4,16,7],[98,8,98,9],[99,8,99,9],[100,8,100,9],[101,7,101,9],[56,3,56,9],[57,2,57,9],[94,2,94,8],[97,7,97,10],[138,2,138,3],[162,0,162,3],[102,1,102,7],[103,8,103,9],[104,8,104,9],[105,8,105,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"Cálculo de las Necesidades Térmicas de A.C.S. (Método Simplificado)"]
[]
[]
[]
["Se quiere dimensionar una instalación solar a base de colectores planos para el abastecimiento de ACS de una vivienda"]
["ubicada en Cartagena. Se considera que viven en la misma 6 personas (4 dormitorios CTE - HE4). Para ello "]
["utilizar colector especificado en columnas K100 - 102 Y MODIFICAR OTROS PARÁMETROS MODIFICABLES, OCUPACIÓN, UTILIZACIÓN DE LA VIVIENDA, ETC caso de que fuese necesario"]
["En el proceso de cálculo se empleará el método simplificado, para ello se puede seguir como guión los cálculos recogidos en esta hoja de cálculo"]
[]
[]
[]
[]
["Localidad:","Cartagena","Latitud (º):",37.5,"Inclinación de las colectores (º):",null,null,null,37.5]
[]
["Consumo medio (l/(persona·día):",null,null,30,"Nº de personas:",null,null,null,6]
["Temperatura de consumo (ºC):",null,null,60]
[]
[null,null,null,"tra. Red"]
[null,"días/mes","ocupación","CENSOLAR","salto térmico","necesidades térmicas"]
[null,null,"%","(ºC)","(ºC)"," (MJ/mes)","(kWh/mes)","(kWhPCS/mes) "]
["Enero",31,100,8]
["Febrero",28,100,9]
["Marzo",31,100,11]
["Abril",30,100,13]
["Mayo",31,100,14]
["Junio",30,100,15]
["Julio",31,100,17]
["Agosto",31,0,16]
["Septiembre",30,100,14]
["Octubre",31,100,13]
["Noviembre",30,100,11]
["Diciembre",31,100,7]
["TOTAL (anual)",{"$nulls":4},0,0,0]
[]
["PCS (kJ/Nm3) = ",42000,"PCI  (kJ/Nm3) = ",38000]
["Teniendo en cuenta la energía anual generada por la caldera referida al PCS"]
["la tarifa a aplicar será la "]
["término variable, euros/kWh"]
["término fijo, (euros/cliente)/mes"]
["facturación anual (euros) ="]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cálculo de la Irradiación disponible sobre Plano Inclinado, Hbeta (kJ/m2) corregida"]
[]
[]
[]
[]
["Inclinación de los colectores (beta):",null,null,37.5,"Coeficiente de reflexión del terreno (albedo):",{"$nulls":5},0.2]
[null,null,null,"Corrección claridad del cielo, alta montaña (k1):",{"$nulls":6},0.95]
[null,null,"Corrección no perpendicularidad de los rayos solares con el colector (k2):",{"$nulls":7},0.94]
[]
[null,null,null,"Hbeta (kJ/m2)",null,null,null,"k1·Hbeta (kJ/m2)","k1·k2·Hbeta (kJ/m2)"]
[null,null,"Enero",16473.59061]
[null,null,"Febrero",17489.74766]
[null,null,"Marzo",21102.47377]
[null,null,"Abril",21844.56053]
[null,null,"Mayo",22748.05257]
[null,null,"Junio",21900.46093]
[null,null,"Julio",23467.35744]
[null,null,"Agosto",23143.60406]
[null,null,"Septiembre",22167.99209]
[null,null,"Octubre",19654.76144]
[null,null,"Noviembre",15949.35137]
[null,null,"Diciembre",13643.33999]
{"$rows_empty":22}
[null,null,"Cálculo de la Energía Media Disponible"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"Datos del sistema colector/acumulador"]
[{"$nulls":8},"Coeficiente de ganancia (Cg):",null,0.85]
[{"$nulls":8},"Coeficiente de pérdidas (Cp):",null,5.89]
[{"$nulls":8},"Superficie del colector (m2):",null,2]
[{"$nulls":7},"Coeficiente de pérdidas acumulación (k3):",null,null,0.85]
[null,"Estimación del rendimiento diario medio mensual del colector"]
[null,null,"Irradiancia ","temperatura",{"$nulls":4},"Energía diaria media mensual",null,"Energía mensual "]
[null,"nº de horas","media","ambiente media",{"$nulls":4},"disponible por m2",null,"disponible por m2 de"]
[null,"de sol útiles","Hbeta/h","CTE - HE1",null,null,null,"rendimiento","de colector",null,"colector (kJ/(m2mes)"]
[null,"h","I (W/m2)","ta (ºC)","(tc - ta)/I",null,null,"r","E = r·k1·k2·Hbeta (kJ/m2)","k3·E","k3·E·días/mes"]
["Enero",8,null,10.6]
["Febrero",9,null,11.4]
["Marzo",9,null,12.6]
["Abril",9.5,null,14.5]
["Mayo",9.5,null,17.4]
["Junio",9.5,null,21]
["Julio",9.5,null,23.9]
["Agosto",9.5,null,24.6]
["Septiembre",9,null,22.5]
["Octubre",9,null,18.7]
["Noviembre",8,null,14.3]
["Diciembre",7.5,null,11.3]
["TOTAL (anual)"]
[]
["De forma aproximada"]
["el número de colectores que formarán la instalación será energía anual demandada/ energía anual disponible por m2 de colector"]
["tras hacer dicha división resulta una instalación de ",{"$nulls":5},"m2"]
[]
["La solución adoptada, considerando el entero siguiente por exceso, será ",{"$nulls":6},"colectores"]
{"$rows_empty":10}
["Determinamos el factor de aporte anual y la energía mensual y anual aportada por la fuente de energía de apoyo"]
[]
[null,"factor","necesidades"]
[null," de aporte"," con sistema de apoyo"]
[null,"mensual","(kWhPCI/mes)","(kWhPCS/mes)"]
["Enero"]
["Febrero"]
["Marzo"]
["Abril"]
["Mayo"]
["Junio"]
["Julio"]
["Agosto"]
["Septiembre"]
["Octubre"]
["Noviembre"]
["Diciembre"]
["TOTAL (anual)"]
[]
[]
["Teniendo en cuenta la energía anual genera por la caldera referida al PCS"]
["la tarifa a aplicar será la "]
["término variable, euros/kWh"]
["término fijo, (euros/cliente)/mes"]
["facturación anual (euros) ="]
[]
["Estudio de la Rentabilidad de la Inversión",{"$nulls":5},"Ahorro neto "]
[{"$nulls":6},"Mantenimiento"]
["Inversión diferencial (In, euros)",{"$nulls":5},"Beneficio neto (VAN)"]
["Ahorro anual (A, euros)"]
["Mantenimiento (% sobre la inversión)",null,null,3,null,"años","VAN","tasa de interés","VAN"]
["Vida de la instalación (años)",null,null,20]
["Interés para pequeño capital (%)",null,null,8]
["Inflación del combustible (%)",null,null,15]
["Inflación del mantenimiento (%)",null,null,12]
[{"$nulls":5},"El VAN al final de la vida de la instalación es"]
[{"$nulls":5},"Por tanto la inversión retorna en "]
[{"$nulls":5},"Y la tasa interna de retorno es aproximadamente "]
[{"$nulls":5},"Podemos concluir que la instalación sí/no es rentable"]

{"sheet":"Hoja2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hoja3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}